제 품 규 격 서

품 명	2단 유압 램 [RZT2-600 RC7]
참 고 사 진
용 도	교통사고, 건물붕괴 등 각종 사고현장에서 장애물 제거를 위한 장비
제 원
□ 사 용 압 력 : 700 bar □ 1 단 전개력 : 19,3 ton □ 2 단 전개력 : 10 ton □ 최 소 길 이 : 300 mm □ 최대 전개폭 : 600 mm □ 1 단 전개폭 : 165 mm □ 2 단 전개폭 : 135 mm □ 제 품 중 량 : 10.4 kg □ 제 품 크 기 : 300 × 88 × 913mm □ 필요 오일량 : 0.5 L □ 작 동 방 식 : 상하 PUSH 버튼방식 □ 연 결 방 식 : 철심 보호처리로 2가닥의 IN/OUT 호스가 하나의 커플러로 연결되는 형태 □ 제 품 특 징 - 가장 협소한 공간에서 작업 가능한 컴팩트 구조용 램 - 실린더에 잔여 전개 거리 표시 (유압램 전개 시 전개 가능한 남은 거리를 확인 가능) - 호스 꼬임 방지 기능, 유압펌프 작동중 장비 교환 가능 - 작업시 식별이 용이하도록 잦은 사용을 하는 작동 버튼과 핸들, 커플링 캡은 적색으로 표시 □ 인 증 사 항 - EN 13204 인증 (EN-CLASS : TR189/165-99/135-10.4) 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부) □ 납품 진행 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건