제 품 규 격 서

품 명	배터리 유압 절단기 [RSC200 E-FORCE 3]
참 고 사 진
용 도	교통사고, 건물붕괴 등 각종 사고현장에서 장애물 제거를 위한 장비
제 원
□ 작 동 압 력 : 700 bar □ 최대 절단폭 : 202 mm □ 절 단 용 량 : 1K-2K-3K-4K-5K (EN cutting class) □ 케이스 재질 : Fiber-reinforced □ 제 품 크 기 : 989 × 296 × 241mm □ 제 품 중 량 : 24,7 kg (배터리 포함) □ 작 동 방 식 : 좌/우 KNOBS 방식 □ 형 태 : 유압절단기와 배터리가 결합되어 작동되는 방식 □ 케이스 재질 : Fiber-reinforced □ IP 등급 : IP54 □ 제 품 특 징 - Smooth 절단 기술 적용으로 절단시 부드럽고 낮은 응력으로 안전한 절단 가능 - Glass fibre reinforced 손잡이로 1,000 Volt 까지 절연 가능한 절연 손잡이 (테스트 인증 완료) - 손잡이 전면에 4개, 후면 2개의 LED 조명등이 부착되어 야간 작업시 시야 확보 및 식별이 용이함 - Rocker 스위치로 한손으로 쉽게 운용할 수 있고, 날의 개패 여부를 정확히 구별 가능함 - 360° 회전 및 폴딩 / 분리형 손잡이로 최적의 절단 위치와 협소한 공간 절단 작업 가능 - Brushless 타입 모터로 소모품 교환 없이 모터 사용 가능 - 새로운 드라이브 시스템 사용으로 기존 제품대비 20% 작동 속도 향상 □ 안전 기능 : 장비 켠 상태에서 오작동을 방지하기 위해 워밍업 모터 작동음이 울리며, 30초간 미사용시 자동으로 장비가 꺼짐 □ 잦은 사용이 필요한 버튼 및 레버의 경우 식별이 용이하도록 적색 표시 □ 배터리 - 28V 리튬이온 (5Ah / 126Wh), 무게 1,0kg 이하 - 충전 가능 횟수 : 1,000회 이상 □ 인 증 사 항 - EN13204 (EN-class : CC202K-24,7) - NFPA1936 (NFPA class : A9-B9-C9-D9-E9-F5) - 방송통신기자재등의 적합등록을 필한 제품일 것 (KC 인증) □ 구 성 품 : 배터리 유압절단기 1대, 배터리 2개, AC 충전기 1개, 어깨 끈 1개 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부) □ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건