제 품 규 격 서

품 명	매몰자 탐색 전파 탐지기 [LeaderScan]
참 고 사 진
용 도	붕괴 및 매몰현장 등의 사고에서 전파를 통한 손가락 움직임과 같은 불규칙적 움직임, 호흡 시의 규칙적인 흉부 움직임을 감지함으로써 요구조자의 위치 및 생존 여부를 파악하는 첨단 장비
제 원
□ 탐지 센서 - 탐지 방식 : UWB(Ultra Wide Band) 기술을 이용한 초광대역 탐지 - 실시간 움직임 감지 - 움직이는 물체 또는 호흡의 특성을 정확히 감지하는 역원추형 신호 - 탐지 거리 : 움직임 감지 최대 30m, 호흡 감지 최대 10m - 탐지 면적 : 5200㎥ - 정확도 : 대기 10cm(4"), 잔해 속 1m(3.3') - 크 기 : 430 x 244 x 341mm - 무 게 : 7kg (배터리 포함) - 컨트롤 박스와 무선 연결 범위 : 10m(33') 이상 - 배터리 : Endura 7S 리튬이온(4.6Ah/50W) - 작동 시간 : 4시간 - 충전 시간 : 4시간 - 방수 USB 유선 커넥션 (5m 케이블) - 무 게 : 520g - 케이스 : 센서가 들어 있는 방수 및 충격방지 펠리칸 ABS 케이스(오렌지색)

□ 컨트롤 박스

- 모니터 화면 : 7인치 (800×480픽셀) / TFT LCD

- 요구조자의 위치 및 움직임 정보 확인

- 오실로그램(음향신호, 파형 분석) 기능, 탐색 구역 내 강한 신호에 집중한 실시간 감지

- 움직임의 강약 및 빈도 표시

- 데이터 기록 (탐색 내역 조회)

- 밝기 조절 가능

- 2가지 탐색 모드

• 탐색구역 설정 모드 : 최소 및 최대 탐색 거리, 설정 구역 외의 움직임 잡음 제거 가능

• 자동 탐색 모드 : 미리 설정된 구역 자동 스캔(0-4m, 4-8m, 8-12m 또는 0-13.1', 13.1'-26.2',

26.2'-39.4')

- 움직임이 감지된 구역에 위치한 화면상 화살표가 움직임 여부 및 빈도를 통해 생존 여부 확인

- 화면 밝기 : 1000 candela/m2

- WiFI 내장

- 배터리 : 충전식 리튬폴리머 배터리

- 크 기 : 65(L) ☓ 130(W) ☓ 30(H) mm

- 무 게 : 배터리 포함 1.4Kg

- 사용시간 : 2.5 시간

- 충전시간 : 3.5 시간

- 작동 온도 : -10℃에서 60℃

- 보관 온도 : -40℃에서 70℃

□ 구성품 : 컨트롤 박스 1개, 컨트롤 박스 안테나 1개, 컨트롤 박스 충전용 배터리 2개,

컨트롤 박스 배터리 충전기 1개, 컨트롤 박스 스페어 배터리 팩(AAA 건전지용) 1개,

햇빛가리개 1개, 어깨 끈 1개, 손잡이 끈 1개, UWB 센서 1개, UWB 안테나 1개,

USB 케이블(5M) 1개, UWB 센서 배터리 2개, UWB 센서 배터리 충전기 1개,

등짐형 가방 1개, 펠리칸 ABS 케이스(센서) 1개

〈납품조건〉

□ 납품시 제품에 대한 설명을 해야 하며, 한글 설명서를 첨부

□ 사후관리와 정품 확인을 위해 제작사증명서, 국내공식대리점 혹은 제작사에서 발행한 A/S확약서 제출