제 품 규 격 서

품 명	수중통신장비 [다이브리콜 URS-1000]
참 고 사 진
용 도	수상 지휘 본부에서 다수의 수중 구조대원에게 무선으로 음성 또는 음향신호, 구조방송을 송신하고, 수중 구조음을 청음 할 수 있으며, 폭우로 인해 수몰된 지하주차장, 지하도, 반지하 주택등에서 요구조자에게 음향신호를 전달할 수 있는 통신장비
제 원
□ 송신 범위 :음성 300m이상 /톤, 리콜 500m이상 (수중환경에 따른 편차있음) □ 지상국 - 호출종류 : 음성, 톤 1종, 리콜 4종 (구조방송 최대 2종 포함) - 구조방송은 한국어, 외국어 등 2종 이상 녹음저장이 가능하며, 구조방송 종료 후 자동 수중음 청음상태로 전환 - USB 입력, 블루투스 연동이 가능 - 오디오 방식 : Class D 디지털 오디오 증폭 방식 - 마이크 : 손잡이 및 PTT(Push To Talk) 방식 - 입력전압 및 배터리 종류 : 25.2 VDC 7Ah 재충전용 리튬이온 배터리팩 - 배터리 잔량표시 : 4단계의 LED로 순차적 잔량 표시 및 저전압 경고 - 베터리 보호 장치 : 안전을 위해 과충전 및 과방전, 역전압 보호장치가 내장 - 자동 과압 밸브 부착 - 사용 시간 : 10시간 이상 - 충전 시간 : 5시간 이하 - 정격전원 : 직류전원장치 Input -> AC 100-240 V, 50/60Hz Output -> DC 29.4 V - I/O포트 : REC OUT, TRANSDUCER, USB/BT IN, MIC, CHG 29.4 VDC - 케이스 방수 등급 : IP67 - 크기/ 무게 : 358mm x 267mm x 155mm / 5.5kg

□ 스피커

- 스피커 유형 : 듀얼-피스톤 형식의 방수 스피커

- 주파수 범위 : 200Hz ~ 21kHz

- 출력레벨 : 180dB/uPa/m @ 1kHz @ 42Vrm

- 최대전압 : 20Vrms

- 최대전류 : 3.0A

- 통신 케이블 길이 : 7.5m

- 방수수심 : 최대 15m

- 재질 : 아노다이징 알루미늄 본체, PVC 코팅

- 작동 온도 : -5℃ ~ 40℃

- 크기/ 무게 : 230mm x 150mm / 5.9kg(지상) 0.9kg(수중)