제 품 규 격 서

품 명	구조물 붕괴 경보기 [Leader Sentry B2]
참 고 사 진
용 도	붕괴, 매몰 현장 등에서 탐색, 구조작업시 구조자들의 안전을 위해 구조물의 움직임을 감지하여 알람을 통해 구조자의 사고를 예방하는 장비
제 원
□ 탐지 원리 : 레이저 빔을 통한 실시간 사물의 움직임을 판단하여 경보하며, 2대의 레이저 빔과 무선 컨트롤러 구성으로 작동하여 움직임을 판단하여 시각 및 청각으로 경보 □ 본 체 (Laser) - 모니터링 시스템 : Telemeter laser beam - 디스플레이 : OLED - 탐지 거리 : 5m ~ 30m, 최대 50m - 탐지 감도 : 2, 5, 10, 20, 40, 70, 100mm 및 inch (7단계 조정) / 5mm ~ 100mm - 디스플레이 표시 내용 : 대상과의 거리 (m 또는 ft), 움직임을 나타내는 이동식 커서. 레이저 감도, 레이저의 이름 표시(LA1 또는 LA2), 배터리 잔량, 경보 활성화 - 본체 Laser 1에서 Laser 2 조작 전환이 가능하여, 조작 중인 레이저나 원격 레이저의 설정 조정 가능 (본체간 상호 최대 100m 연결) - 오차 범위 : ±1mm - 재 질 : High impact resistant thermoplastic elastomer - 크 기 : 182(H) × 165(D) × 241mm(W) - 무 게 : 2kg - 작동 온도 : -10°C ~ + 50°C - 시각 경보 : 3 × 100 Lumen 360° LED 백색 경보등 - 청각 경보 : 105dB 의 경보 - 일시적 레이저 방해 요소(사람, 새 등) 대한 필터링 기능 (오 경보 방지) - 전 원 : AAA x 12 (6시간) - 장갑 착용 상태에서도 조작 가능한 버튼 방식 - 본체 및 무선 컨트롤러를 이용, 둘다 사용하여 조작 가능 - 방수 등급 : IP55 - 실시간 모니터링으로 상시 거리 표시 가능 - 전원 연결시(AC/DC) 연속 사용 가능 - 콘크리트 바닥에 2m 높이에서 낙하 시험

□ 삼각대

- 재 질 : 알루미늄

- 크 기 : 1,785mm(H) 펼쳤을 때 / 190mm(H) 접었을 때

- 무 게 : 1.8kg

- 강풍에 사용 가능 하도록 S후크 장착

□ 무선 리모트 컨트롤러

- 방 식 : 2.4GHz 지그비 / 최대 100m / 2개의 본체 컨트롤 가능

- 사용 시간 : 최대 55 시간 (AA × 6)

- 작동 온도 : -20°C ~ + 50°C

- 크 기 : 33(H) × 128(D) × 192mm(W)

- 무 게 : 550g

□ 조준경 : 레이저 포인터를 타켓에 조정하기 위한 장치

- 사이즈 : 212(L) × 96(W) × 50mm(H)

- ZOOM : 2.5x ~ 10x

- 렌 즈 : 40mm

□ 소프트 보관 케이스

- 형 태 : 백팩

- 사이즈 : 약 225(H) x 440(D) x 370mm(L)

- 무 게 : 약 3.2kg / 12.4kg(장비 보관시)

□ 구 성 품 : 본체(Laser) 2 대, 삼각대 2개, 무선 컨트롤러 1대(클러치백 포함), 삼각대 고정 스트랩 2개,

AC 및 DC 전원 공급 케이블 2개, 소프트 보관 케이스 1개

〈납품조건〉

□ 납품시 제품에 대한 설명을 해야 하며, 한글 설명서를 첨부

□ 사후관리와 정품 확인을 위해 제작사증명서, 국내공식대리점 혹은 제작사에서 발행한 A/S확약서 제출