제 품 규 격 서

품 명	매몰자 영상 탐지기 [LEADER CAM]
참 고 사 진
용 도	붕괴 및 매몰현장 등의 사고에서 요구자와 양방향 음성 통신, 영상 지원, 지진 등의 재난 현장에서 인명 탐색 및 구조용으로 쓰이는 장비
제 원
□ 컬러 카메라 - 렌 즈 : 스크래치 방지용 사파이어 렌즈 - 크 기 : 길이 326mm, 직경 47mm - 무 게 : 800g - 회전 반경 : 170° (좌 85°, 우 85°) / 시야각 260° - 카메라 초점 거리 : F = 3 mm - 조 명 : 8개의 LED 가 카메라 렌즈 주위에 있으며 8단계 밝기 조절 - 카메라 위치 및 움직임 실시간 디스플레이에 확인 가능 - 컨트롤러 전원 OFF 시 카메라 헤드 자동 복귀 기능 - 주파수 응답 범위: 300 Hz ~ 3500 Hz - 양방향 통신 마이크와 스피커 - 방수 방진 : 2m 방수 (마이크에 플러그 장착시) □ 열화상 카메라 - 카메라 보호창 : 게르마늄 - 크 기 : 길이 335mm, 직경 47mm - 무 게 : 810g - 회전 반경 : 170° (좌 85°, 우 85°) - 시야각 (FOV) : 수평 56°, 대각선 71° / 총 시야각 (카메라 렌즈 + 틸트): 226° - 온도 범위 : 0℃ ~ 120℃ - 온도 분해능 : <50mK - 센서 해상도 : 160 × 120px - 적외선 센서 종류 : VOx 마이크로 볼로미터 - 센서 주파수 : 8.8Hz - 카메라 위치 및 움직임 실시간 디스플레이에 확인 가능 - 컨트롤러 전원 OFF 시 카메라 헤드 자동 복귀 기능 - 주파수 응답 범위: 300 Hz ~ 3500 Hz - 양방향 통신 마이크와 스피커 - 방수 방진 : 2m 방수 (마이크에 플러그 장착시) □ 컨트롤 유닛 - 모니터 : 7인치 LCD-TFT (800x480 픽셀, 밝기 : 1000 칸델라/m², LED 백라이트, 16비트 RGB) - 크 기 : 240(W) x 152(H) x 51(D) mm - 무 게 : 1.4kg - 재 질 : Polypropylene / 측면 고무 범퍼 장착 - 사용 시간 : 2.5시간 (충전 시간 : 3.5시간) - 디지털 줌 : 2배 - 음향 탐지와 영상 탐지 모드 변환 - 본체 배터리 잔량 표시 및 무선 센서 배터리 잔량 확인 가능 - 카메라 포지션 및 밝기 레벨 표기 - 양방향 통신 버튼, 전원 버튼, 메인 메뉴 버튼(야광) - 선셰이드, 인체공학적 핸드 스트랩, 넥 스트랩 제공 - 비디오 및 화면 캡쳐, SD 카드 저장(32GB), 플레이백 기능 - 배터리 : 리튬 폴리머 배터리(2500mAh) / 280g - 사용 시간 : 2.5시간(충전시간 : 3.5시간) □ 신축 탐색봉 - 재 질 : Carbon fibre (탄소 섬유) - 인체공학적인 360° 분리형 회전 손잡이 - 길 이 : 최소 1.1m, 확장시 최대 3.7m (카메라 헤드 연결시) - 무 게 : 1.7Kg - 신축 탐색봉 상단에 컨트롤 박스 결합 가능 / 어깨끈 결합 가능 □ 잡음 감소 스트레오 헤드셋 - 무 게 : 약 430g - NRR 소음 차단 성능 : 소음 감소 등급 23 dB □ 구성품 : 컨트롤 유닛 1대, 영상카메라 1개, 열화상 카메라 1개, 신축 탐색봉 1개, 충전용 배터리 2개, 비상용배터리 팩(일반 AAA 건전지 사용) 1개, 잡음 감소 헤드셋 2개, 배터리 충전기 1개, 보관 및 운송 케이스 1개 〈납품조건〉 □ 납품 시 제품에 대한 설명을 해야 하며, 한글 설명서를 첨부 □ 사후관리와 정품 확인을 위해 제작사증명서, 국내공식대리점 혹은 제작사에서 발행한 A/S확약서 제출