제 품 규 격 서

품 명	유, 무선 매몰자 음향탐지기
참 고 사 진
용 도	붕괴, 매몰 현장에서 미세한 생존자 소리인식을 통해 생존자 탐색, 양방향 음성통신
제 원
□ 음향 탐지 센서 - 유선 3개, 무선 3개의 압전 가속계가 내장된 사이즈믹(seismic)센서를 선택 연결하여 지중음향을 탐지 - 유선 센서 케이블 길이 : 8m - 무선 센서 송 수신 거리 : 최대 100m, 평균 30m - 무선 센서 배터리 : 3xAAA에 의한 전력 공급, 약 8시간 사용 - 고주파 저주파 잡음 필터 대역 : High - 600Hz ~ 3000Hz Low - 20Hz ~ 300Hz - 무선 센서 자체 배터리 잔량 표시(본체에서 확인) 가능 - 센서 및 센서 케이블 커넥터 방수 능력 : IP 67 - 불안정한 지형에 센서를 고정하기 위한 스파이크 핀과 마그네틱 부착 가능 □ 양방향 음성 통신 기능 - 동시에 2개의 스트레오 헤드셋 연결 가능, 2인의 작업자가 동시에 모니터링 가능 - PTT 버튼을 통한 생존자와 양방향 통신 - 양방향 통신 프로브은 IP67 방수능력과 충격 보호 기능이 되어 있음 - 지름 5cm 이하의 프로브 □ 메인 컨트롤 유닛 - 모니터 : 5인치 (800×480픽셀) / 풀컬러 스크린 / 중량(1.3kg) - 크 기 : 240mm × 152mm × 51mm - 각 센서를 개별적으로 제어 가능하도록 센서별 넘버링 버튼 - 높은 피크를 쉽게 확인할 수 있는 노랑과 적색 레벨, 배터리 잔량 표시, 양방향 통신 볼륨 표시 □ 배터리 - 충전식 리튬폴리머 배터리 - 최대 작동시간 : 5시간 - 충전 시간 : 3.5시간 - 크 기 : 65(W) × 130(D) × 30mm((H) □ 구성품 : 유선 센서 3개, 무선 센서 3개, 메인 컨트롤 유닛 1대, PTT 마이크 1개, 잡음 감소 헤드셋 2개, 충전용 배터리 1개, 비상용 배터리팩 1개, 보관 및 운송케이스1개 〈납품조건〉 □ 납품 시 제품에 대한 설명을 해야 하며, 한글 설명서를 첨부 □ 사후관리와 정품 확인을 위해 제작사증명서, 국내공식대리점 혹은 제작사에서 발행한 A/S확약서 제출