제 품 규 격 서

품 명	소형 열화상카메라 [NXT]
참 고 사 진
용 도	화재 현장 구조활동시 열감지에 의한 사물 또는 사람을 포착
제 원
□ 모니터 - 타 입 : LCD / 3.5 인치 - 백 라이트 : LED - 픽셀 / 포맷 : 76,800픽셀 / RGB - 밝 기 : 500 cd/m2 - 명암비 : 350 : 1 - 시야각 : 상하 +60°/-40°, 좌우 +/-60° □ 센 서 - 해상도(Resolution) : 320×240 - 타 입 : Microbolometer - 재 질 : Vanadium Oxide - 온도 감도 : 0.03℃ - 온도 분해능(NETD) : 30mk - Dynamic Range : 1100 °F □ 렌 즈 - 재 질 : 게르마늄 - 시야각 : 상하 31° x 좌우 40° - 렌즈 스피드 : f/1.3 - 포커스 : 1m ~ 무한대 □ 본 체 - 재 질 : Ultem® Thermoplastic - 크 기 : 137mm(H) × 117mm(W) × 208mm(L) □ 배터리 - 종 류 : 리튬이온 충전용 배터리 (매립형) / 무선 충전 방식 - 용 량 : 6,400 mAH - 충전 사이클 : 약 800회 - 작동 및 충전시간 : 최대 8시간 / 5시간 □ Start-up Time : 4초 이내 □ 충전 방식 : 무선 충전 방식 □ 총 중량 : 1.09kg (배터리 포함) □ 배터리 잔량 표시 / 초점의 온도 수치가 디지털로 표시 □ 250℃ 이상에서는 노란색, 500℃이상에서는 적색으로 표시 되어 이미지 구분이 편리함 □ 열 저항 능력 : 300℉(260℃)에서 15분 이상 사용 가능 □ 방수능력 : IP67 □ 1.8M에서의 충격 테스트에 통과 제품 □ 구성품 :열화상 카메라 1대(배터리 포함/매립형), 무선 AC 충전기 1개, 리트렉터 1개 □ 인증사항 : NFPA 1801 인증품 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 (NFPA 인증) □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건