제 품 규 격 서

품 명	열화상카메라 [T4X]
참 고 사 진
용 도	화재 현장 구조활동시 열감지에 의한 사물 또는 사람을 포착
제 원
□ 모니터 - 타 입 : LCD - 크 기 : 4.3인치 - 해상도 : 480×272 array (130,560 Pixel) - 밝 기 : 600 cd/m2 - 명암비 : 400 : 1 (이미지 디테일 향상) - 시야각 : 상하 +30°/-50°, 좌우 +/-70° - 16:9 의 와이드 형태 - Zoom : 2 ~ 4배 □ 센 서 - 해상도(Resolution) : 320×240(76,800) - 재 질 : Vanadium Oxide - 온도 분해능(NETD) : 30mk - 영상 출력 방식 : NTSC □ 렌 즈 - 재 질 : 게르마늄 - 사이즈 : 5.8mm - 시야각 : 상하 31° x 좌우 40° - 렌즈 스피드 : f/1.3 - 0.9m ~ 무한대 자동 촛점 기능 □ 본체 케이스 - 재 질 : Ultem® Thermoplastic - 디스플레이 커버 : 폴리카보네이트 - 색 상 : BLUE □ 배터리 - 종 류 : NiMH 충전용 배터리 - 출 력 : 9.6V - 용 량 : 1,650 mAH - 작동 시간 : 4.5 시간 - 충전 시간 : 2 시간

□ 제품 크기 : 144mm(높이) × 203mm(길이) × 147mm(폭)

□ 총중량 : 1.4kg(3.25pounds) 배터리 포함

□ 배터리 잔량 표시 : LED 5개로 표시되어 농연에서 쉽게 파악 가능

□ 화면 표시온도 : 600℃ 이상

□ 250℃ 이상에서는 노란색, 500℃이상에서는 적색으로 표시 되어 이미지 구분이 편리함

□ 본체 상단의 온도 조정버튼을 사용하여 특정온도를 조정하여 고정후 탐색하여 지정한 온도가

감지되면 파란색으로 표시되어 손쉽게 구별이 되어야 한다.(Thermal throttle 장착)

□ 사진 300장 및 동영상 60분 이상 저장할 수 있는 피스톨 타입의 그립이 있어야 한다.

(USB 다운 가능)

□ 열 저항 능력 : 300℉(260℃)에서 8분 이상 사용 가능

□ 방수능력 : IP67

□ 1.8M에서의 충격 테스트에 통과 제품

□ 구성품

- 열화상 카메라 1대, 배터리(예비배터리 포함) 2개, 충전기 1개,

피스톨타입 손잡이(영상저장장치내장) 1개, 손목걸이 벨트1개, Pelican 가방 1개,

한글설명서 1부

〈납품조건〉

□ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부)

□ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

□ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것  - 인증서 제출

□ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체)

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건