제 품 규 격 서

품 명	배터리 원형 절단기 [COS350]
참 고 사 진
용 도	배터리를 이용한 원형 절단기로 장애물 제거 및 구조작업시 사용하는 장비
제 원
□ 날 직경 : 14인치 (350mm) □ 절단 깊이 : 125mm □ 아바 사이즈 : 20mm / 25.4mm / 27mm □ 무부하 속도 : 5,370 rpm □ 중 량 : 14.6kg (소형 배터리 결합시), 16.7kg (대형 배터리 결합시) □ 제품 크기 : 806mm × 354mm × 305mm □ 사용 가능 시간 (배터리 1개당-대형 배터리 기준) - 34.5Mpa 강도의 콘크리트 : 1.8m (125mm 두께기준) - 203mm 직경 파이프 : 5개 - 8인치 블록 : 11개 - 203mm PVC 파이프 : 26개 - 코러게이티드 데크 : 16m □ 배터리 - 무게 : 4.8kg - 전압 : 72Vdc, 6.0Ah - 충전시간 : 90분 - 4단계의 배터리 잔량표시 □ 배터리 충전시간 : 90분 □ 배터리 충전기 : 220 ~ 240V, 50/60Hz, 550W (출력 : DC72V, 4.5A) □ 특 징 - 배터리를 이용한 버튼 시동방식으로 시동문제, 배기가스, 엔진정비, 소음감소, 엔진진동이 없음 - 습윤 라인이 있어 장시간 사용이 가능하며, 과열시 경고 표시 장치가 있음 - 본체 측면에 기본 공구 수납(렌치, 헥스키)이 가능한 구조로 날 교체시 별도 공구 불필요 □ 구성품 : 본체 1대, 다이아몬드 날 1개, 연마날 1개, 배터리 2개(대형배터리1, 소형배터리1), 충전기 1개, 악세사리 보관가방 1개 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부) □ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 – 인증서 제출 (KC 인증품) □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건