제 품 규 격 서

품 명	배터리식 해머 드릴
참 고 사 진
용 도	배터리를 이용한 드릴로 장애물 제거 및 구조작업시 사용하는 장비
제 원
□ 배터리 용량 : 18V / 8Ah □ 작업 능력 : 철재 13mm, 목재 30mm, 콘크리트 28mm □ 작동 가능 모드 : 해머 드릴링, 드릴링, 치즐링 □ 회전수 : 1,350 rpm □ 타격수 : 5,000 bpm □ 타격력 : 4.5 Joul □ 중 량 : 4.6 kg (배터리 포함) □ AVS 진동 감쇄 시스템 (작업자 피로도 감소) □ LED 작업등 장착으로 야간작업시 시야 확보 가능 □ 구성품 : 본체 1대, 배터리 2개, 급속 충전기 1개, 보조 손잡이 1개, 깊이 게이지 1개, 보관 케이스 1개 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부) □ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 – 인증서 제출 (KC 인증품) □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건