제 품 규 격 서

품 명	배터리식 송풍기 [BATFAN M]
참 고 사 진
용 도	배터리를 사용하는 이동식 송풍기로 화재 건물 내부의 연기를 배출 할 때 사용하며, 별도 전원이 필요치 않음. 필요시 220V AC 전원을 이용하여 연속 사용 가능
제 원
□ 모 터 : 280W □ 송 풍 량 : Open Air Flow 24,102 ㎥/h (AMCA 기준 16,502 ㎥/h) □ 크 기 : L(540mm) x H(530mm) x W(270mm) □ 팬 크 기 : 420mm □ 무 게 : 18.7 kg (배터리 제외) □ 작동시간 : 연속 48분 사용 가능 (12Ah 배터리 2개 사용시) □ 배 터 리 : 18V □ 작동온도 : 최대 +50˚C □ 소 음 도 : 약 79 dB (3m 기준) □ 송풍량 조절 방식 : 5단계 버튼 식 타입으로 LED 점등 □ 팬 틸팅 각도 : +70˚~ -90˚ □ 강화 더블 레이어 모노 블록 덮개와 첨단 복합 그릴로 강력한 제트형성 및 최적의 송풍량 제공 □ Milwaukee 배터리를 사용하여 타 장비와의 호환성이 높음 □ 송풍량 차이 없이 1개 또는 2개의 배터리로 사용 가능 □ 배터리 소진시 AC 전원을 이용하여 연속 사용 가능 □ 전면에 10개의 LED 조명으로 어두운 곳에서 시야 확보 가능 □ 키패드 방식 조작으로 장갑을 착용한 상태에서도 쉽게 조작 가능 □ 이동 및 보관이 용이하도록 90° 폴딩 보관 및 이동용 어깨끈 장착 □ 맨홀 등 밀폐 공간 구조 시 사용가능 하도록 하단 송풍 가능 □ 경량 및 소형화로 1인이 쉽게 운용 가능 □ 물 분무로부터 보호 할 수 있는 IPX6 등급의 제품 (배터리 장착) □ 구성품 : 본체 1대, 12Ah 배터리 2개, 충전기 1개, 덕트 5m 1개 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건 □ CE 인증품 이여야 함