제 품 규 격 서

품 명	구조 방호복 (FIRE FLEX X55 PBI)
참 고 사 진
용 도	화재 진압 및 구조작업시 구조자의 신체를 화염등으로부터 보호하기 위한 보호복
제 원
□ 재 질 (3중 구조) - 외 피 : 방수와 열저항성이 우수한 100% 아라미드 X55 PBI 재질 (무게 : 205g/㎡) (59% m-아라미드, 40% PBI, 1% Beltron X55 섬유로 구성) - 라이너 : 땀은 밖으로 배출하고 방풍 기능이 있는 통기성이 우수한 재질 (무게 : 105g/㎡) (PEFE-DUO Melamine 수지 / 아라미드) - 내 피 : 퀼팅 처리된 멜라민/아라미드/비스코시 혼합 재질 (무게 : 180g/㎡) (100% Melamine 수지 / 50% 아라미드 / 50% Viskose FR) - 내열성, 방수성 및 통기성을 갖춘 PTFE 멤브레인 재질로 내부 땀을 빠르게 밖으로 배출하며, 바이러스 및 박테리아 방지 인증, 부상자와 접촉 시 최적의 보호 기능을 제공 □ 자 켓 - 밸크로 타입의 구조 스트랩이 자켓 뒤의 카라 아래에 위치하며, 내구성이 강한 X55 PBI 재질 로 구성되어 있으며 하중을 고르게 분산 시키며 패딩 처리된 그립 피스가 있음 - 인체 공학적인 디자인으로 자유로운 움직임 가능 - 소매 끝단과 전면 지퍼 커버로 세겹의 수분 차단 - 장갑을 착용한 상태에서도 탈착이 편리한 퀵 릴리즈 지퍼 채용 - 밸크로로 소매 조절이 가능하며, 소매 끝과 앞쪽 커버의 통기성이 우수 - 화염에 보호하는 카라가 보호복 뒷면의 헬멧 끝부분 까지 보호하며 어깨에 추가 방열 처리 - 마찰이 많은 팔꿈치와 어깨 부분에 보강 처리

- 장비 수납을 위한 전면의 두 개의 포켓과 안쪽으로 사이드 포켓이 있으며, 모든 포켓 플랩

(적색)에 패드 처리가 되어 장갑을 착용한 상태에서 쉽게 장비를 꺼낼 수 있습니다.

- 마이크로폰 고정끈이 카라 아래 양쪽에 있으며, 가슴 양쪽에 무전기 포켓이 있으며,

자켓의 중앙 전면에 램프 홀더가 있음

- EN469의 부록B 규정에 의해 인증된 반사띠 (소매, 허리, 가슴, 등(V 모양), 바지 부분)

□ 하  의

- 벨크로로 탈부착이 가능한 5cm 넓이의 길이 조절식 어깨끈과 신축성 있는 허리 밴드로

편안한 착용감

- 지퍼로 잠금이 가능한 두 개의 사이드 포켓과 두 개의 장비 수납이 가능한 포켓이 있음.

포켓 플랩은 적색 그립 피스 처리가 되어 있으며, 장갑 보관이 가능하도록 링이 부착되어 있음

- 좌측 사이드 포켓에 15 x 2.5cm 의 명찰 부착 가능 하도록 벨크로 처리

- 비 흡수성 cellular 고무로 강화한 무릎 보호 패드로 작업 시 편안함을 제공

- 바지 안쪽은 난연성 실리콘 카본 코팅 처리된 파라-아라미드로 보강

- 바지 앞쪽 무릎까지 세로로 바지밑단에 가로로 통기성 있는 반사판 부착

- 바지의 이음새의 방수를 위해 견고한 난연성 PU코팅 아라미드를 사용

□ 인  증

- 유럽 소방복 규정 EN 469:2005+A1:2006 카테고리에 준하여 테스트 및 인증 된 제품

	Xf2 화염 보호 Xr2 열 저항성 보호 Y2 방수 능력 Z2 증기 침투 저항성

- 유럽 소방복의 일반 요구사항 EN ISO 13688:2013을 충족

EN1149-5:2018  (정전기 특성 관련),

EN61482-2:2018 (전기 아크의 열위험에 관련) ,

EN343:2003+A1  (방수 보호)의 요구사항을 충족해야 합니다.

□ 사이즈

구 분	S	M	L	XL	XXL
키	156-164	164-172	172-180	180-188	188-196
가슴둘레	94-102	102-110	110-118	118-129	129-142
허리둘레	82-90	90-98	98-106	106-117	117-130

□ 색 상 : Gold-brown / black 혼합

□ 구 성 : 상의, 하의, IRS 벨트

〈납품조건〉

□ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건

□ 소방복 규정에 따른 EN469 인증 서류 제출