제 품 규 격 서

품 명	화학 보호복 [Reusable Type]
참 고 사 진
용 도	착용자 및 착용자의 호흡기 공기통까지 일체로 내장가능한 Type 1/Level A 소방관용 화학보호복 일것. 화학재난현장 혹은 생화학 가스테러, 기름유출사고, 화학사고 현장에서 대원들이 안전하게 작업을 할 수 있도록 고안된 특수복.
제 원
□ 항상 재사용이 가능하고 손상시 수선이 가능하며, 오염이 세탁이나 오염물질 제거가 가능한 제품이어야 함.(Reusable Gas-Tight Suit) □ 원 단 : 화학물질에 대한 저항성이 입증된 바이톤,부틸,폴리에스터등으로 구성된 5중구조원단을 사용한 제품이어야 한다. □ 지 퍼 : 유해 가스의 침입을 막는 122cm(48") 지퍼와 한쪽 측면에서 입을수 있는 구조 □ 안면부 : 구조는 European standard EN943-2:2002 규정에 따라 최소 480분이상 유해물질로 부터 견딜수 있는 PVC/Mylar Laminate 재질의 안면부를 사용하며, 착용자의 시야가 어울림이 없는 투명한 특징을 가져야함. □ 장 갑 : 필요에 따라 쉽게 교체가능한 구조로 설계가 되어지고, 화학물질이나 가스로부터 착용자의 신체를 보호 할 수가 있어야 한다. □ 구 조 : 화학보호복 내부에 착용자의 신체와 밀착하도록 밸트가 부착되서, 신체의 크기에 따라 착용감이 좋아야 할 것. □ 장 화 : 철심이 발가락 부분에 내장된 특수 강화 슈즈로 내산에 강하며, 화학 물질로부터 최소 60분이상 신체를 보호할 수 있는 'HAZMAX'제품으로 화학 보호복과 일체형으로 되어 있고 필요에 따라 특별한 공구사용 없이 교체가 가능할것. □ 화학보호복 완제품으로써 유럽연합 European standard EN943-2:2000 인증이 된 제품 □ 색 상 : 적 색(red color) □ 구성품 : 화학보호복 1벌, 보관박스 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 납품후 1년간 무상 압력테스트를 실시하며 테스트후 결과 제출 □ 화학보호복의 최신성능을 확보하기 위하여 최근 6개월이내에 제작한 물품일것 (제작사공급증명서 제출) □ 화학보호복의 주기적인관리를 위하여 테스트 시설등을 보유하고 있는 국내공급자 서비스센터 인증서 제출 □ 완제품에 대한 제품의 인증서 제출 조건(EN943-2:2000). □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체)