제 품 규 격 서

품 명	공기호흡기 외장형 화학보호복 [LEVEL A]
참 고 사 진
용 도	가스 침투를 막아주는 Level A급 화학보호복이여야 합니다. 전술 활동에 용이한 공기호흡기 외장형으로 보호복 착용 후 공기호흡기를 착용하는 LevelA급 보호복이여야 합니다.
제 원
□ 본 제품은 화학보호복 국제 기준 EN943-1:2002의 기준에 따라 CE인증을 받은 LEVEL A급 상하 일체형 화학 보호복임. □ 구 조 : 공기호흡기를 외부에 착용하는 방식의 LEVEL A급 화학보호복 으로 높은 기동성과 가스 침투를 막아 주는 안전성으로 전술 작전 수행하기에 적합한 구조여야 함. □ 원 단 : C2PVC Coated Polyester(Vitapruf Poly-Plax 2.5 F/R) 재질의 화학보호복 □ 안면부 : 타원형의 화학 저항성이 있는 고무 계열 실링(Rubber Seal)처리로 면체 마스크와 밀착되어 외부 가스의 침투를 막을 수 있도록 되어 있어야 함. □ 지 퍼 : 유해 가스의 침입을 막는 가스 타이트 지퍼 122cm(48")가 왼쪽어깨에서 오른쪽 하단부까지 사선으로 내려오는 구조로 대원 혼자 착용 및 탈의가 용이해야 함. □ 장 갑 : 필요에 따라 쉽게 교체가능한 구조로 설계가 되어지고, 화학물질이나 가스로부터 착용자의 신체를 보호 할 수 있는 구조 □ 장갑교체: 접촉 횟수가 빈번한 장갑은 소모품으로 교체가 가능한 구조여야 함. 전술 상황에 따라 장갑을 선택하여 보호복에 탈착/부착이 가능한 구조여야 함. □ 장 화 : 철심이 발가락 부분에 내장된 특수 강화 슈즈로 내산에 강하며, 화학물질로부터 최소 60분이상 신체를 보호할 수 있는 'HAZMAX'제품으로 화학 보호복과 일체형으로 되어 있고 필요에 따라 특별한 공구없이 교체가 가능할것 □ 내부압 배기 시스템 : 보호복 내부의 압력이 4mbar를 초과하는것을 방지하기 위하여 후드 좌측면에 배기 시스템 장착 □ 성 능 : EN464:1994에 따라 내부 압력테스트 완료 제품 □ LEVEL A급 화학보호복 완제품으로써 CE 인증이 있는 제품 □ 색 상 : Yellow □ 구성품 : 화학보호복 1벌, 보관가방 1개 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 화학보호복의 최신성능을 확보하기 위하여 최근 6개월이내에 제작한 물품일것 (제작사공급증명서 제출) □ 화학보호복의 주기적인관리를 위하여 테스트 시설등을 보유하고 있는 국내공급자 서비스센터 인증서 제출 □ 완제품에 대한 제품의 인증서 제출 조건(EN943-1:2002). □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체)