제 품 규 격 서

품 명	표면 오염 제독 흡입 장비 [SXM30C]
참 고 사 진
용 도	오염된 표면에 오염 제거제를 분사함과 동시에 흡입하여 제독하는 장비
제 원
□ 입력 전압 : 230V, 50Hz □ 최대 전력 소비량 : 1,400W □ 작동 방식 : 오염된 표면에 제독제 분사와 동시에 흡입, 한번의 작업으로 오염 물질 제독 □ 적용 가능 제독 종류 : Biological, Chemical □ 적용 가능 제독제 : RDS2000, BDS2000 □ 제독제 분사 방식 : Spray □ 오염 가능 제거 면적 : 최대 시간당 45m2 / h □ 분사량 : 분당 2리터 □ 오염 폐수통 저장 용량 : 9리터 □ 제독제 탱크 저장 용량 : 10리터 □ 기포성을 억제하기 위한 탱크 장착 □ 3개의 CRBN 통합 배기필터 장착으로 외부로 오염물질 배출 방지 □ 제품 크기 : 665mm × 320mm × 528mm □ 공 중량 : 13kg □ 제품 특징 - 1인이 모든 조작이 가능하며, 누구나 사용하기 쉬운 조작과 빠른 작동 - 컴팩트한 디자인과 이동이 편리하도록 바퀴 장착