제 품 규 격 서

품 명	밀폐 화재 억제 장비
참 고 사 진
용 도	전기차 화재나 밀폐된 공간에 화재 발생시 유해 가스를 중화하고, 열을 감소시켜 진압 활동에 도움을 주는 장비
제 원
□ 방 식 : 에어로졸 형태로 공기중에 미세 입자를 생성하여, 열을 흡수하고 가연성 가스 농도를 감소시키며, 연소 반응를 억제 □ 질산칼률 및 기타 물질 함유 □ 열을 감소시키고 구역내 손상을 최소화하는 동시에 최소 잔류물 □ 적용 화재 : A, B, C □ 사용 방식 : 본체에 부착되어 있는 줄을 당긴후 밀폐 화재 공간에 투척 □ 크 기 : 80mm x 135mm x 72mm □ 무 게 : 2.1kg □ 색 상 : 식별이 용이한 적색 □ 사용 수명 : 15년 □ 적용 면적 : 최대 45㎥ (1,400ft3) □ 보관 온도 : +5℃ ~ 40℃ (습도 최대 80%) □ 산소 고갈 방지 □ 친환경 제품으로 인체 및 동물에 무해 □ 오존 파괴지수(ODP=0), 온난화 지수(GWP=0) 제품 □ 인 증 사 항 - UL2775, EN15276-1, ISO15779, NFPA2010, EPA SNAP 인증품 □ 구 성 품 : 밀폐 화재 억제 장비 2개, 보관 및 운송 케이스 1개 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부) □ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건