제 품 규 격 서

품 명

전기차 배터리 냉각장비

참 고

사 진

용 도

전기차 화재 및 배터리 화재시 열폭주 및 재발화를 방지하기 위해 배터리 천공후

냉각을 위한 장비

제 원

□ 방 식 : 드릴 방식을 이용한 천공 방식

□ 재 질 : GRP(본체), S355, PA66(폴리아미드 6.6), 알루미늄 및 마그네슘 합금

□ 크 기 : 1,000mm x ∅53mm (드릴 및 아답터 연결시)

□ 무 게 : 3.2kg (총 중량), 2.9kg(드릴 팁 제외),

0.4kg(100mm 연장대), 1.9kg(500nmm 연장대), 0.3kg(아답터 팁)

□ 최대 수압 : 10 bar

□ 권장 수압 : 2.0bar

□ 방수량

압력	0.5bar	1bar	2bar	3bar	5bar	7bar
방수량(분당)	22 리터	30 리터	40 리터	47 리터	57리터	66리터

□ 드릴 회전 토크 : 100Nm / 최대 500RPM

□ 드릴 연결부 직경 : 13mm

□ EN IEC 60900:2018+AC:2020 및 EN IEC 61010-1:2010+A1:2019 테스트 완료 제품

□ 구 성 품 : 본체 1대, 드릴 헤드 1개, 연장대 3개(100mm, 500mm 각 1개),

연장대 교체 공구 1세트, 드릴 1대

〈납품조건〉

□ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부)

□ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건