제 품 규 격 서

품 명

드릴형 배터리 냉각장비 세트

참 고

사 진

[드릴형 배터리 냉각장비]

[밀폐형 화재 억제 장비]

제 원

□ 드릴형 배터리 냉각장비

- 방 식 : 드릴 방식을 이용한 천공 방식

- 재 질 : GRP(본체), S355, PA66(폴리아미드 6.6), 알루미늄 및 마그네슘 합금

- 크 기 : 1,000mm x ∅53mm (드릴 및 아답터 연결시)

- 무 게 : 3.2kg (총 중량), 2.9kg(드릴 팁 제외), 0.4kg(100mm 연장대),

1.9kg(500nmm 연장대), 0.3kg(아답터 팁)

- 최대 수압 : 10 bar

- 권장 수압 : 2.0bar

- 방수량

압력	0.5bar	1bar	2bar	3bar	5bar	7bar
방수량(분당)	22 리터	30 리터	40 리터	47 리터	57리터	66리터

- 드릴 회전 토크 : 100Nm / 최대 500RPM

- 드릴 연결부 직경 : 13mm

- EN IEC 60900:2018+AC:2020 및 EN IEC 61010-1:2010+A1:2019 테스트 완료 제품

□ 배터리식 드라이버 드릴

- 배터리 용량 : 18V / 5.0 Ah

- 척 규격 : 13 mm

- 최대 토크 : 60.5 Nm

- 회전수 : 1단(550 rpm), 2단(1,700 rpm)    -

- LED 작업등 장착으로 야간작업 시 시야 확보 가능

- 중 량 : 1.04kg (배터리 제외)

- 구성품 : 드라이버 드릴 1대, 배터리 2개(5Ah), 충전기 1개, 보관 운송케이스 1개

□ 밀폐화재 억제장비

- 방 식 : 에어로졸 형태로 공기중에 미세 입자를 생성하여, 열을 흡수하고 가연성 가스 농도를

감소시키며, 연소 반응를 억제

- 질산칼률 및 기타 물질 함유

- 열을 감소시키고 구역내 손상을 최소화하는 동시에 최소 잔류물

- 적용 화재 : A, B, C

- 사용 방식 : 본체에 부착되어 있는 줄을 당긴후 밀폐 화재 공간에 투척

- 크 기 : 80mm x 135mm x 72mm

- 무 게 : 2.1kg

- 색 상 : 식별이 용이한 적색

- 사용 수명 : 15년

- 적용 면적 : 최대 45㎥ (1,400ft3)

- 보관 온도 : +5℃ ~ 40℃ (습도 최대 80%)

- 산소 고갈 방지

- 친환경 제품으로 인체 및 동물에 무해

- 오존 파괴지수(ODP=0), 온난화 지수(GWP=0) 제품

- 인 증 사 항 : UL2775, EN15276-1, ISO15779, NFPA2010, EPA SNAP 인증품

□ 구 성 품 : 드릴형 배터리 냉각장비 1대, 드릴 헤드 1개, 연장대 3개(100mm, 500mm, 각 1개),

연장대 교체 공구 1세트, 배터리식 드릴 드라이버 1세트,

밀폐 화재 억제 장비 2개(보관 및 운송 케이스 1개 포함)

〈납품조건〉

□ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부)

□ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건