제 품 규 격 서

품 명	구획 수력 확장 노즐
참 고 사 진
용 도	화재 발생시 구역에 진압하지 않고 화재 진압 및 억제를 위한 장비
제 원
□ 재 질 : 알루미늄(본체), Stainless steel(노즐) □ 확장 방식 : 수력 2단 □ 노즐 개수 : 16개 (전면, 측면, 후방) □ 방수량 - 160 l/min / 0.5MPa - 16개 × 분당 10리터 □ 보관시 길이 : 2,400 mm □ 확장시 길이 : 4,200 mm □ 연결구 규격 : 1.5“ NH □ 무 게 : 6kg □ 작동 방식 : 소방호스 연결구쪽 밸브 개폐로 작동 □ 화재 발생 구역에 진입하지 않고 진압 및 화재 억제 가능 □ 모든 방향으로 16개의 강력한 물줄기를 분사하여 사각지대의 화재시 사용 가능 □ 상단 및 후방 사격 구역까지 도달 □ 내부에서 발생하는 연기가 배출되어, 화재가 확산될 위험을 줄여줌 □ 사용시 반동력 감소 □ 노즐 문제시 노즐만 교체하여 사용 가능 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건