제 품 규 격 서

품 명	소형 유압 구조장비 세트
참 고 사 진
제 원
■ 소형유압엔진펌프 (V400S) □ 사 용 압 력 : 700 bar □ 출 력 : 4-stroke 가솔린 2 HP □ 유압유 용량 : 2,5 ℓ □ 유압 토출량 : 분당 2,6리터(저압) - 분당 0,6리터(고압) □ 제 품 중 량 : 17,4 kg □ 제 품 크 기 : 382 × 290 × 406mm □ 연 결 방 식 : 철심 보호처리로 2가닥의 IN/OUT 호스가 하나의 커플러로 연결되는 형태 □ 제 품 특 징 - 호스 꼬임 방지 기능.(360˚ 회전가능) - 30°의 경사각에서도 작동 가능 - 유압 펌프 작동중 밸브 개폐와 상관없이 상시 장비 결합 및 교환 가능 □ 시 동 방 식 : 리코일 로프(수동) 시동 방식 □ 인 증 사 항 - EN13204, NFPA1936 인증품

■ 콤비절단기 (SPS270 MK2)

□ 사 용 압 력 : 700 bar

□ 최대 전개력 : 60 ton

□ 최소 전개력 : 3 ton

□ 최대 절단력 : 1H-2G-3G-4H-5G (EN cutting class)

□ 최대 압착력 : 3.6 ton

□ 최대 인장폭 : 395 mm

□ 최대 전개폭 : 270 mm

□ 제 품 중 량 : 9.7 kg

□ 제 품 크 기 : 649 × 192 × 152mm

□ 필요 오일량 : 0,1 L

□ 작 동 방 식 : 상하 PUSH 버튼방식

□ 연 결 방 식 : 철심 보호처리로 2가닥의 IN/OUT 호스가 하나의 커플러로 연결되는 형태

□ 제 품 특 징

- Glass fibre reinforced 손잡이로 1,000 Volt 까지 절연 가능한 절연 손잡이 (테스트 인증 완료)

- 360° 회전 및 폴딩 가능한 손잡이로 최적의 절단 위치와 방향 설정 최적화 / 적재 공간 확보

- 분리 가능 손잡이로 협소한 공간 절단 작업 가능

- 호스 꼬임 방지 기능, 유압펌프 작동중 장비 교환 가능

- 작업시 식별이 용이하도록 잦은 사용을 하는 작동 버튼과 핸들, 커플링 캡은 적색으로 표시

□ 인 증 사 항

- EN 13204 인증 (EN-CLASS : BK31/270G-9,7)

- NFPA 1936 인증 (NFPA-CLASS : A6-B7-C6-D7-E7)

■ 2단 유압 램 (RZT2-775)

□ 사 용 압 력 : 700 bar

□ 1 단 전개력 : 19,3 ton

□ 2 단 전개력 : 10 ton

□ 최 소 길 이 : 395 mm

□ 최대 전개폭 : 775 mm

□ 1 단 전개폭 : 210 mm

□ 2 단 전개폭 : 170mm

□ 제 품 중 량 : 11,3 kg

□ 제 품 크 기 : 395 × 200 × 88mm

□ 오일 필요량 : 0.6 L

□ 작 동 방 식 : 상하 PUSH 버튼방식

□ 연 결 방 식 : 철심 보호처리로 2가닥의 IN/OUT 호스가 하나의 커플러로 연결되는 형태

□ 제 품 특 징

- 실린더에 잔여 전개 거리 표시 (유압램 전개 시 전개 가능한 남은 거리를 확인 가능)

- 호스 꼬임 방지 기능, 유압펌프 작동중 장비 교환 가능

- 작업시 식별이 용이하도록 잦은 사용을 하는 작동 버튼과 핸들, 커플링 캡은 적색으로 표시

□ 인 증 사 항

- EN 13204 인증 (EN-CLASS : TR189/210-99/170-11,3)

■ 유압 호스

□ 길    이 : 10m

□ 내부(IN)호스 직경 : ∅5

□ 외부(OUT)호스 직경 : ∅23

□ 구    조 : 케블라로 보호처리한 IN/OUT 라인이 하나의 호스로 되어있으며, 하나의

커플러로 스크류타입의 결합 방식. (기존 두줄호스와 호환가능)

□ 색    상 : 적색, 옐로우 선택 가능

□ 호스 꼬임 방지 기능

□ 기존의 두줄호스와 호환 가능

□ 구성품 : 유압엔진펌프 1대, 유압콤비절단기 1대, 외줄 유압호스(10m) 1개

2단 유압램 1대, 유압램 연장파이프 1개

〈납품조건〉

□ 원할한 제품작동을 위하여 동일 제작사의 세트 구성품이어야 함

□ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부)

□ 납품 진행 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

□ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것  - 인증서 제출

□ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체)

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건