제 품 규 격 서

품 명	구조물 붕괴 경보기 [Leader Sentry 2]
참 고 사 진
용 도	붕괴, 매몰 현장 등에서 탐색, 구조작업시 구조자들의 안전을 위해 구조물의 움직임을 감지하여 알람을 통해 구조자의 사고를 예방하는 장비
제 원
□ 탐지 원리 : 레이져 빔을 통한 실시간 사물의 움직임을 판단하여 경보하며, 2대의 레이져 빔과 1개의 컨트롤 박스 구성으로 사용 □ 탐지 거리 : 5m ~ 30m, 최대 50m □ 탐지 감도 - 5, 10, 20, 40, 70, 100mm (6단계) - 5mm ~ 100mm □ 경 보 - 시각(적색 경보등) 및 청각(98dB 의 경보음) 경보 □ 연결 케이블 - 길 이 : 4m 1개, 20m 1개 - Hi-Visible(오렌지 색상) 긁힘 방지 케이블 □ 컨트롤 박스 - OLED 스크린 - 목표 설정 타켓의 거리를 m 또는 inch 로 선택 가능 - 실시간 움직임 확인 - 레이져 포인터 결합을 위한 2개의 포트 □ 망 원 경 : 레이져 포인터를 타켓에 조정하기 위한 장치 □ 배 터 리 : 리튬(AA×8) 충전식 배터리 □ 사용시간 : 최대 14시간 □ 충전시간 : 약 1시간 30분 □ 작동 온도 : -25℃ ~ +50℃ □ 레이져 빔 고정용 삼각대 - 재 질 : 알루미늄(블랙 아노타이즈 처리 코팅) - 높 이 : 190 cm - 3단 조절 □ 총 무게 : 약 30 kg □ 크 기(이동 / 보관 케이스) : 약 670 x 510 x 370 mm □ 구 성 품 : 레이져 빔 2대, 타켓 조정용 망원경, 알루미늄 삼각대 2개, 컨트롤 박스 1대, 케이블 2개, 충전식 배터리 2개, 차량용 충전잭 1개, 배터리 충전기 1개 〈납품조건〉 □ 납품시 제품에 대한 설명을 해야 하며, 한글 설명서를 첨부 □ 사후관리와 정품 확인을 위해 제작사증명서, 국내공식대리점 혹은 제작사에서 발행한 A/S확약서 제출