제 품 규 격 서

품 명	열화상카메라 [NXT PRO]
참 고 사 진
용 도	화재 현장 구조활동시 열감지에 의한 사물 또는 사람을 포착
제 원
□ 모니터 - 타 입 : LCD / 3.5 인치 - 백 라이트 : LED - 해상도 : 640 × 480 - 주사율 : 60Hz - 밝 기 : 1,000 cd/m2 - 명암비 : 800 : 1 - 시야각 : 상하, 좌우 +/-85° - 픽 셀 : 228 ppi □ 센 서 - 해상도(Resolution) : 640×512 - 타 입 : Microbolometer - 재 질 : Vanadium Oxide - 온도 감도 : 0.05℃ - 온도 분해능(NETD) : 50mk - 스펙트럼 응답성 : 8 µm – 14 µm - Dynamic Range : 1200 °F / 650℃ □ 렌 즈 - 재 질 : 게르마늄 - 시야각 : 상하 40° x 좌우 50° - 렌즈 스피드 : f/1.1 - 포커스 : 1m ~ 무한대 □ 본 체 - 재 질 : Ultem® Thermoplastic - 크 기 : 137mm(H) × 117mm(W) × 208mm(L) □ 배터리 - 종 류 : 리튬이온 충전용 배터리 (매립형) / 유, 무선 충전 방식 - 용 량 : 6,400 mAH - 충전 사이클 : 약 800회 - 작동 및 충전시간 : 최대 6.5 시간 / 5시간 □ Start-up Time : 14초 이내 □ 충전 방식 : 유, 무선 충전 방식 □ 총 중량 : 1.145 kg (배터리 포함) □ Super Red Hot 기능 : 250℃ 이상 노란색, 500℃ 이상 적색으로 표시 되어 이미지 구분이 편리함 □ Hot Area Detector 기능 : 가장 높은 화점을 식별하여 표시 □ Cold Area Detector 기능 : 누출물과 같은 최저 온도를 식별하여 표시 □ 영상 및 스크린샷 저장 가능 (화면에서 재생 가능) □ 열 저항 능력 : 300℉(150℃)에서 15분, 500℉(260℃)에서 5분 이상 □ 방수능력 : IP67 □ 2M에서의 충격 테스트에 통과 제품 □ 구성품 : 열화상 카메라 1대(배터리 포함/매립형), 무선 AC 충전기 1개, 리트렉터 1개, 보관 케이스 1개 □ 인증사항 : NFPA 1801 인증품 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부) □ 납품시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 (NFPA 인증) □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식 대리점 증명서 제출조건