제 품 규 격 서

품 명	M18 미드 토크 렌치[M18FMTIW2F12]
참 고 사 진
용 도	배터리를 이용한 토크렌치로 장애물 제거 및 구조작업시 사용하는 장비
제 원
□ 배터리 용량 : 18V / 5Ah □ 길 이 : 152mm □ 무부하 속도 : 0-1,250 / 1,950 / 2,575 / 1,325 rpm □ 토 크 : 0-475 / 610 / 745 Nm □ Nut-busting 토크(최대 풀림 토크) : 881 Nm □ 최대 조임 토크 : 745 Nm □ 임팩수 : 0-900 / 2,100 / 3,100 lpm □ 무부하 속도 : 1,330 rpm □ 최대 볼트 직경 : M22 □ 엔빌 : 1/2 □ 중 량 : 2.3 kg (5Ah 배터리 포함) □ M22 볼트 해체에 1.8초 소요 □ 3중 LED 탑재로 야간 작업 가능 □ 4단 드라이브 모드로 더 정교한 제품 컨트롤 가능 □ 오토 스톱 모드로 과체결 방지 □ 볼트 풀림 모드로 볼트 분리 작업시 정교한 조절 가능 □ 구성품 : 본체 1대, 5Ah 배터리 2개, 급속 충전기 1개, 보관 케이스 1개, 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부) □ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 – 인증서 제출 (KC 인증품) □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건