제 품 규 격 서

품 명	배터리식 체인톱
참 고 사 진
용 도	배터리를 이용한 체인톱으로 장애물 제거 및 구조작업시 사용하는 장비
제 원
□ 바 길이 : 16인치 □ 회전수 : 6,600rpm □ 중 량 : 6.4kg (배터리 포함) □ 배터리 용량 : 18V / 12Ah □ 킥백 현상 방지 안전장치 탑재 / 생활 방수 가능 □ 완벽한 속도 제어가 가능한 가변 속도 트리거 □ 자동 체인 오일 공급 장치 탑재 □ 바 및 체인을 더욱 강력하게 고정 시켜주는 듀얼 스터드 □ 안정적인 체인 텐션 조정을 위한 조정 렌치 툴 내장 □ 동급 엔진톱 보다 더 빠른 커팅 □ 1회 충전당 컷팅수 최대 150개의 작업량 (삼나무 6×6) □ 배기가스가 없어 실내 사용 가능 □ 구성품 : 본체 1대, 배터리 2개, 급속 충전기 1개, 체인톱 날 교환 공구 1개, 체인 오일 1개, 체인톱날(톱날 규격 : #90-28) 1개, 체인톱날 보호커버 1개 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부) □ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 – 인증서 제출 (KC 인증품) □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건