제 품 규 격 서

품 명	배터리식 프레이밍 타정기
참 고 사 진
용 도	배터리를 이용한 타카로 장애물 제거 및 구조 작업시 사용하는 장비
제 원
□ 타정 속도 : 3발/초 □ 중 량 : 5.3kg (5Ah 배터리 장착시) □ Collation Angle : 21 도 □ 핀 타입(mm) : 둥근 머리 못 2.9 ~ 3.8 (0.113인치 ~ 0.148인치) □ 핀 길이(mm) : 50/90 (2인치/3.5인치) □ 매거진 용량 : 43발 □ 연속/단일 모드 사용 가능 □ LED 작업등 장착으로 야간작업시 시야 확보 가능 □ 집성재에서도 작업 가능 □ 깊이 조절 장치 : 다양한 모재 및 못 사이즈에 맞춰 쉽게 깊이를 조절 가능 □ 전원 버튼, 연사/단발 모드 버튼, 배터리 부족 경고 LED □ Dry Fire Lockout 기능 (매거진이 비워 있을 때 격발 방지) □ 배터리 : 18V 5Ah □ 구성품 : 본체 1대, 배터리 2개(18V 5Ah), 급속 충전기 1개 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부) □ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 – 인증서 제출 (KC 인증품) □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건