제 품 규 격 서

품 명	구조 헬멧 [F2]
참 고 사 진
용 도	가볍고 안정성을 인정받아 세계적으로 가장 많이 사용되는 헬멧으로 구조용, 산악용, 야외 화재진압용, 수상용 등 다용도로 사용
제 원
□ 중 량 : 650g 이하 (고글제외) □ 크 기 : 52 ~ 64 cm □ 재 질 : Injected high temperature thermoplastic □ 색 상 : 오렌지색 □ 특 징 - 헬멧 전면 및 상단에 반사스티커(노란색) 부착 - 가벼운 중량, 안정성으로 보호능력 우수 - 고충격, 내열성 외관 - 이중 패딩 재질로 고충격을 흡수 - 불연성 소재 사용으로 여러 용도로 사용 가능 - 간편한 후면 Ratchet 시스템으로 신속하게 착용 및 사이즈 조절 가능 - 장시간 착용시 피로 누적을 최소화하기 위한 중앙 상단에 통풍구 - 3방향에서 끈을 조절할 수 있어 안정성과 완벽한 고정력 보장 - CE 인증제품 □ 고 글 - Speed-ClipTM 시스템으로 끈 조절시 용이 - 탄도 충격 완충 렌즈이며, 100% UVA/UVB 보호 - 국제적인 안전기준인 CE EN166, OSHA, NFPA 에 의한 보호인증 제품 - 2.8mm 폴리카보네이트 렌즈(아시안 핏), 나이론 프레임, 벨크로 고정 - 350℉(177℃)에서 5분간 오븐 테스트 검증품 □ 헤드 랜턴 - 밝기 및 사용 LED : 최대 230루멘, Cree XP-G2 LED(수명 50,000 H) - 최대 조명 거리 : 51m 이상 - 방수 : IPX - 6 - 동작 시간 : 3.5시간~150시간(4 Lumen ~ 230 Lumen) - 듀얼 스위치 시스템, 과열 보호 시스템 □ 구 성 품 : 헬멧 1, 헬멧 장착형 고글 1, 헬멧 장착 랜턴 1 □ 전체 중량 : 1,040g(±30g) □ 헬멧 상단 반사스티커 부위에 수요처 인쇄, 헬멧과 고글, 랜턴 장착(고정)하여 납품 〈납품조건〉 □ 제품 품질 보증 제작사 증명서 제출 □ 사후관리에 관한 국내 공식대리점 증명서와 제작사 증명서 제출 □ 인증서 제출 : 헬멧(EN12492, EN443), 고글(ANSI, CE, OSHA) □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체)