제 품 규 격 서

품 명	소방 구조 헬멧 [F1XF]
참 고 사 진
용 도	화재 진화 및 구조활동시 소방대원을 보호하는 헬멧으로 충격과 열에 강하고 그을림이 생기지 않는 제품
제 원
□ 헬멧 중량 : M - 1,450g (± 30g) L - 1550 g (± 30g) □ 사 이 즈 : M - 52~62cm L - 57~65cm □ 재 질 - 쉘 : High Temperature Thermoplastic material, injection molded - 충격흡수 라이너 : 폴리우렌탄 발포제, 아라미드 - 턱끈 : 3점식 버클 조절 방식 - 목 보호대 : 알루미늄 코팅 보호대 (90g) - 내부 : 노맥스, 난연성 가죽, 패딩 헤드밴드 □ 내부 안경 □ 헬멧 좌우 매립형 조명 장치 - 재질 : 폴리카보네이트 - 무게 : 100 g ± 10 g - 무게 : 100g - 전구 : 4 White LED - EN14458 에 의거하여 제작 - 배터리 : 3×AAA □ 안면 보호 바이져 - EN14458:2004에 의거하여 제작 - 내구성이 강한 광학 2등급 - 충격, 복사열, 화염, 화학제품으로부터 높은 저항성 - 열반사 골드코팅 □ 특 징 - 좌,우 매립형 조명장치로 근접 시야확보 가능 - 열반사 안면부 보호 커버 장착되어 있을 것. - 열배출 기능이 있을 것 - 3방향에서 끈을 조절할 수 있어 안정성과 완벽한 고정력 보장 □ 색 상 : White, Yellow, Red, Black, Hi-Viz Yellow, Hi-Viz Orange, Grey, Blue, Green, Photoluminescent □ 구 성 품 : 헬멧 1, 목 보호대 1 〈납품조건〉 □ EN443:2008 인증서류 제출 □ 완제품에 대한 제품 품질 보증 제작사 증명서 제출 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건