제 품 규 격 서

품 명	소방 구조 헬멧 [HEROS TITAN]
참 고 사 진
용 도	화재 진화 및 구조활동시 소방대원을 보호하는 헬멧으로 충격과 열에 강하고 그을림이 생기지 않는 제품이며, 진화장갑 및 구조장갑 착용상태에서도 외부 사이즈 조절기를 통해 헬멧의 사이즈를 쉽게 조절할 수 있어야 하는 장비입니다.
제 원
□ 타 입 : Type B/3b (3/4 shell) □ 사 이 즈 : 49 ~ 67 cm 조절 가능 □ 무 게 : 약 1.3kg □ 재 질 - 외 부: 고성능 폴리아마이드 (-40C° ~ 300C°의 극한 온도에서도 사용자를 보호하는 재질) - 내 피: 방염처리된 노멕스(F.R & Heat Nomex) - 턱과 목끈: 방염처리된 노멕스 (F.R NOMEX®) □ 안면 보호 바이저 - OPTICAL CLASS1의 소재로 장시간 착용시에도 편안한 시야를 확보 - 고온의 온도에 강하고 그을음이 생기지 않음 - 2중 구조로 외부 바이저와 내부 Eye protector로 구분 되어 있음 - EN 14458:2018-08 인증품 □ 특 징 - 향상된 두부 보호를 위해 최적화된 내부 댐핑 시스템 - 단 10개의 부품으로 구성되어 있어, 취급 및 세척하기 쉬우며 헬멧 내부 3단계 피팅 조절(앞,뒤) 가능 - 헬멧 내부 높이 조절 및 헤드 밴드 3단계 조절 가능, 귀 보호를 위한 패딩 장착 - E2E3의 전기적 성질규정에 준하여 사용하는 통신장비에 영향을 주지 않는 제품임 - 헬멧 뒤에 있는 회전식 헬멧 사이즈 조절기가 외부에 장착되어 있어 장갑 착용 상태에서도 한 손으로 쉽게 각 소방대원의 머리에 맞게 사이즈를 조절할 수 있음. - 헬멧의 전체 모서리에 “Dynamic Line“ 범퍼와 스카프를 설치하여 안정성 강화 - 인체 공학적으로 설계 되어 머리의 중앙 축에 맞게 조정 되어 무게를 분산 해 줌 □ 램 프 - 헬멧 중앙 결합 일체형 LED 타입 (AAA 배터리 3) - 밝 기 : 120 / 90 / 15 루멘 - 3단계 밝기 조절 및 배터리 부족시 점멸 경고 □ 색 상 : High-visibility red, Luminous, Blue, Black, Silver, Red, White, High-visibility yellow – luminous (선택사양) □ 구 성 품 : 헬멧 1개(클리어 타입 바이저 + Tinted eye protector), 기본 목보호대 1개(클립 결합식), 헬멧 중앙 장착형 램프 1개 □ 인 증 : EN 44312008-02, EN 16471:2014, EN 16473:2014, EN 14458:2018-08 〈납품조건〉 □ 완제품에 대한 제품 품질 보증 제작사 증명서 제출 □ 관련 인증서 제출 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건