제 품 규 격 서

품 명	전기차 냉각 수조
참 고 사 진
용 도	전기차 화재 진압후 물을 이용하여 배터리 냉각 및 안정화를 위한 이동식 수조
제 원
□ 수조 크기 : 520cm(L) × 230cm(B) × 90cm(H) □ 보관 크기 : 약 110cm(L) × 40cm(B) × 25cm(H) □ 색 상 : 식별이 용이한 노란색 □ 무 게 : 20.5kg □ 재 질 : PVC(Polymar) 680g/㎡, 양면 코팅 □ 사용 온도 : -40℃ ~ 70℃ □ 수조 결합 스트랩 : 8×PP loops(20cm), 4×녹색, 4×파란색 □ Tear 저항 : 3000/3000N/50mm (DIN EN ISO 1421/V1에 따름) □ 인장 강도 : 1.500kg □ 고정 스트랩 - 재질 : Polyester - 내열성 : 120℃ - 인장 강도 : 2,000daN - 스트랩 보강 커버 □ 적은 소화수 요구량 (약 2,500L) □ 수조 손상 없이, 72시간 이상 누수 없이 사용 가능 □ 각 고정 위치별로 스트랩과 색상이 통일되어 사용이 쉬움 □ 악세사리 케이스 크기 : 60cm(L) × 40cm(B) × 16cm(H) □ 사용 가능 기간 : 10년 / 재사용성 일회용 제품 □ 구 성 품 - 전기차 냉각 수조 1개, 훈련용 수조 1개, 고정 스트랩(파란색, 녹색 4,m) 각 2개 고정 스트랩(노란색, 적색, 6m) 각 1개, 고정 스트랩(주황색, 8m) 1개, 후크 슬링(검정색) 0.6m 4개, 밀림 방지 매트 4개 악세사리 보관/운송 상자 1개, 냉각 수조 보관 가방 1개 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 및 동영상 첨부 □ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건