제 품 규 격 서

품 명	수중 펌프[NAUTILUS 4/1]
참 고 사 진
용 도	구조 작업 및 소방 활동시 지하실 내부 오, 페수 펌핑 작업 및 소방 차량 물탱크 보수용으로 사용되는 다목적 수중 펌프
제 원
□ 작동 전압 : 230V / 단상 □ 입력 전압 : 2.07kVA / cos 0.99 □ 출력 전압 : 1.54kW □ 사용 전류 : 9 A □ 전원 케이블 규격 : HO7RN-F 3G1.5 □ 스트레너 규격 : 8mm(5/16“) □ 중 량 : 23kg (전원 케이블 포함) □ 전원 케이블 길이 : 20m □ 크 기 : 250 × 455 mm (9.8” × 17.9“) □ 흡입 용량 : 분당 420리터 (1bar. / 10m) □ 흡입 가능 유체 온도 : 0 ~ 35℃ / 최대 60℃ □ 흡입 가능 유체 PH 농도 : 6 ~ 8 PH □ 최소 흡입 가능 높이 : 4mm □ 최대 침수 가능 높이 : 18m □ 모터 절연 등급 : F (155℃) □ 방수 등급 : IP68 □ PRCD-S 안전스위치 장착 □ 임펠러 청소를 위해 쉽게 3개의 나사만으로 스트레너 탈부착 가능 □ 이물질로 인해 임펠러에 문제시 모터 보호를 위해 모터 정지 □ 사용시 펌프 고정 및 유실을 방지하기 위한 카라비너 고정 고리 □ 이동이 용이하도록 양측면에 손잡이 장착 □ DIN 14425 Type 4/1 인증품 〈납품조건〉 □ 완제품에 대한 제품 품질 보증 제작사 증명서 제출 □ DIN14425 인증서 제출 □ 납품후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건