제 품 규 격 서

품 명	수동식 유압 콤비 절단기 [SPS270H]
참 고 사 진
용 도	교통사고, 건물붕괴 등 각종 사고현장에서 장애물 제거를 위한 장비
제 원
□ 사 용 압 력 : 630 bar □ 최대 전개력 : 54 ton □ 최소 전개력 : 3,2 ton □ 최대 절단력 : 30 Ton / ∅ 28 mm □ 최대 인장폭 : 380 mm □ 최대 전개폭 : 270 mm □ 제 품 크 기 : 682 × 192 × 161mm □ 제 품 중 량 : 9,8 kg □ 작 동 온 도 : -30℃ ~ 80℃ □ 작 동 방 식 : 수동식 PUSH 방식 / 360° 회전 손잡이(작업 용이) □ 인 증 사 항 - EN 13204 인증 (EN-CLASS : BK26/270G-9.8) (1H-2G-3G-4H-5G) - NFPA 1936 인증 (NFPA-CLASS : A6-B7-C6-D7-E7) 〈납품조건〉 □ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부) □ 납품 진행 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함 □ 국내외 검증기관에서 승인받은 제품일 것 - 인증서 제출 □ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체) □ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건