제 품 규 격 서

품 명

누출 방지 창

참 고

사 진

용  도

쐐기 형태의 누출 방지백을 사용 하여 누출을 막는 제품이여야 함.

제  원

□ 재  질 : 고무 계열 재질의 쐐기 누출 방지 백

□ 작  동 : 1.5 bar의 압력으로 작동

□ 조  작 : 1. 쐐기 형태의 누출 방지 백으로 쐐기 창과 연결 사용 가능해야 함.

2. 쐐기 창에는 내부압을 배출 할 수 있는 쐐기 창이 1개 있어야 함.

□ 쐐기 누출 방지 백 구성

	형태	사이즈 (mm)	작동 높이 / 폭 (mm)	무게 (kg)
쐐기 누출 방지 백	1/6	230 x 60 x 50	15 - 45 / 60 - 80	0,3
쐐기 누출 방지 백	2/8	230 x 80 x 55	15 - 45 / 80 - 110	0,4
쐐기 누출 방지 백	3/11	230 x 110 x 70	150 - / 110 - 170	0,5
원뿔 형 쐐기 누출 방지 백	4/7	230 x Ø7 / Ø68	Ø30 / Ø90	0,3

□ 구 성 품

- 쐐기 누출 방지 백 : 4개                        - 35 ㎝ 파이프 : 3 개

- 35㎝ 파이프(압력 배출 플러그 내장) : 1 개      - 1.5 bar shut off 밸브 : 1개

- 풋 펌프 : 1개                                  - 이동식 가방 : 1개

〈납품조건〉

□ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부)

□ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

□ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체)

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건