제 품 규 격 서

품 명

소형 누출 방지 백

참 고

사 진

용  도

화학물질을 이동 보관하는 통 또는 소형 보관 탱크에서 누출 사고시 외부

표면에 누출백을 사용하여 누출을 막는 제품이여야 합니다.

제  원

□ 재  질 : 고무 계열 재질의 소형 누출 방지 백

□ 작  동 : 1.5 bar의 압력으로 작동.

□ 조  작 : 1. 수동식 풋 펌프를 통해 작동이 가능해야 함.

2. 1.5 m 밸크로 타입의 고정 벨트로 손쉽게 고정 가능해야 함.

3. 3 m 밸크로 타입의 고정 벨트로 손쉽게 고정 가능해야 함.

□ 소형 누출 방지 백 구성

	소형 누출 방지 백 10x10	소형 누출 방지 백18x18	소형 누출 방지 백 25x25
형태	LD 10x10	LD 18x18	LD 25x25
사이즈	15 x 15 x 1,2 cm	22,5 x 22,5 x 1,2 cm	30 x 30 x 1,2 cm
누출방지 표면	10 cm x 10 cm	18 cm x 18 cm	25 cm x 25 cm
누출작동 압력	1,4 bar	1,4 bar	1,4 bar
부피 용량	1,2 l	4,5 l	10,5 l
무게	0,4 kg	0,8 kg	1,4 kg

□ 구 성 품

- 소형 누출 방지 백 : 총 3개        - 수동 풋 펌프 : 1개

- 호스 (10m) : 2개                  - 1.5m 밸크로 벨트 : 2개

- 3m 밸크로 벨트 : 3개              - 이동식 가방 : 1개

〈납품조건〉

□ 제품 사용설명서 첨부(한글 설명서 첨부)

□ 납품 시 제품에 대한 사용 설명을 필하여야 함

□ 납품 후 2년간 품질보증(자체결함으로 인한 고장 시 즉시교체)

□ 사후관리에 관한 제작사 및 국내 공식대리점 증명서 제출조건