제 품 규 격 서

품 명

CBRN 부츠

참 고

사 진

용  도

화학사고 및 화학 전시 상황 시 착용하는 부츠

제  원

□ 타 입 : 덮신 타입으로 신속하게 5초내 착용 가능

□ 착용 방식 : 후면의 양손잡이용 Quick-don 조임 방식으로 부츠를 만지지 않고 벗을 수 있음

□ 색 상 : 올리브 그린 및 블랙 선택 가능

□ HD Mustard, VX 및 GD 화학전 작용제에 대한 24시간 이상의 저항성

□ 전쟁 화학 작용제에 대한 내성

□ 정전기 방지 및 내유성 및 내 휘발성 바닥창

□ 군화 및 구조화에 적합하고 완전히 덮도록 설계

□ 말아서 보관 가능

□ 밑창 미끄럼 방지 및 이물질이 밑창에 달라붙지 않음

□ 최대 10년까지 사용가능한 내구성

□ 60℃에서 세탁 가능

□ REACH 준수 제작품

□ 사이즈

구 분	크 기	NSN 넘버 (검정만 해당)
X-SMALL	210-225	8430-99-472-1024
SMALL	230-245	8430-99-176-1246
MEDIUM	250-265	8430-99-752-8650
LARGE	270-285	8430-99-969-4195
X-LARGE	290-300	8430-99-894-9283
XX-LARGE	310-320	8430-99-444-9493
XXX-LARGE	330-340	8430-99752-8664

□ 인증 사항

- EN13832-3:2018 A,K,O,P,Q,R,T

- EN ISO20347:2012 OB SRA A FO

- NFPA1991(화학 증기 보호) 요구 사항 충족

〈납품조건〉

□ 제품 사용설명서 첨부(한글본 설명서 첨부)

□ 내화학 장갑의 제작사로 제작공정의 인증을 득한 제품 (제작사 인증서 제출)