제 품 규 격 서

품 명	유리 절단기 세트 [Glass management]
참 고 사 진
용 도	유리 제거와 부상자를 위한 응급 처치를 신속하고 안전하게 할 수 있게 해주는 장비
제 원
□ 유리 펀치 - 무게 : 0,06kg - 유리에 닿는 부분은 원뿔 모양의 형태여야 하며, 강 용수철의 반동으로 안전하게 유리를 깰 수 있어야 함. □ 다목적 유리 절단기 - 접이식 톱날 - 스폰지 커버 처리된 손잡이와, 파괴 및 다용도 목적의 손잡이가 있어야 함. - 차량에 장착 가능한 고정 브라켓 세트가 있어야 함. □ 유리파편 제거 테이프 - 사용하기 용이한 손잡이와 회전 가능한 롤 형태의 유리 파편 제거 테이프가 있어야 함. □ 보호안경 - 착용자의 안전을 위한 접이식 보호안경이여야 함. □ 접이식 칼 - 안전 벨트 절단 및 다용도 절단을 위한 구조용 칼 이여야 함. □ 유리제거 플라스틱 팩 - 유리 파편 및 절단된 강화 유리등을 넣어 작업자의 작업공간을 안전하게 할 수 있어야 함. □ Prying tool - 차량의 문 테두리의 실링을 제거 하기 위한 드라이버 형식의 툴 □ 보관 및 이동용 가방 (식별이 용이한 노란색 케이스에 외부에서 확인 가능한 반투명 덮개) - 유리펀치1 , 다목적 유리절단기 1, 유리파편 제거 테이프 1, 보호안경 1, 접이식 칼 1, 유리제거 플라스틱 팩 2, Prying toll 1 를 보관 및 이동하는 가방이여야 함. - 치 수 : 605 x 402 x 132mm - 중 량 : 5,8 kg